{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[5,0,6,0],[5,1,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[13,0,14,0],[13,1,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[15,0,17,0],[15,1,17,2],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[18,0,20,0],[18,1,20,2],[18,3,20,3],[18,4,20,4],[18,5,20,5],[21,0,23,0],[21,1,23,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[24,0,26,0],[24,1,26,2],[24,3,26,3],[24,4,26,4],[24,5,26,5],[27,0,29,0],[27,1,29,2],[27,3,29,3],[27,4,29,4],[27,5,29,5],[30,0,32,0],[30,1,32,2],[30,3,32,3],[30,4,32,4],[30,5,32,5],[33,0,35,0],[33,1,35,2],[33,3,35,3],[33,4,35,4],[33,5,35,5],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[36,3,38,3],[36,4,38,4],[36,5,38,5],[39,0,41,0],[39,1,41,1],[39,3,41,3],[39,4,41,4],[39,5,41,5],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[42,3,44,3],[42,4,44,4],[42,5,44,5],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[45,3,47,3],[45,4,47,4],[45,5,47,5],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[48,3,50,3],[48,4,50,4],[48,5,50,5]]}
["会议室设备方案"]
["序号","名称","产品信息","材质说明","单位","数量"]
[1,"会议桌","规格：9000*2500*760","*1、中密度纤维板： 符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到≤8.0，吸水厚度膨胀率（%）≤6.0，弹性模量（MPa）≥4500，密度（g/cm³)0.65-0.80，甲醛释放量气候箱法（mg/m³）≤0.03；苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物未检出。\n*2、木皮：厚度≥0.6mm；木制件甲醛释放量≤0.1mg/L，符合GB/T 13010-2006《刨切单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB/T 17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。\n*3、水性涂料：挥发性有机化合物含量≤0.1g/l，游离甲醛含量≤5mg/kg，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）(mg/kg)≤0.1，硬度≥2H,耐划伤性需合格，耐干热性需合格，耐碱性需合格，耐醇性需合格，耐污染性需合格。                                                                                                                                                                *4、胶水:水性高分子拼板胶；总挥发性有机化合物≤20g/L；苯、甲苯+二甲苯均为未检出，游离甲醛≤0.05g/kg；符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。     *5、实木封边条:耐光色牢度≥4级，甲醛释放量（mg/L）≤0.1。                                                                   *6、优质五金配件：选用品牌优质五金配件；符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检测，通过连续喷雾96小时或以上，耐腐蚀等级检测结果达到：10级。五金配件包括：缓冲铰链、螺丝、三合一偏心连接件。\n*7、以上要求投标人或所投产品制造商须提供2019年1月1日至本招标公告日前由国家认定的具有法定资质的第三方检测机构出具的原材料及五金配件检验（检测）报告，检测值须满足要求，并加盖投标人公章。原件备查。 ","张",1]
[null,null,"材质：油漆"]
[null,null,"色号：胡桃色"]
[2,"升降一体机17.3寸",null,"面板尺寸：550（长）×94（宽）×6（厚），机箱尺寸：527（长）×82（宽）×570（高），\n屏尺寸：41.2*24.5cm,升起后屏高25CM,显示器厚度为1.4CM，\n齿轮齿条传动，超静音，升降自如，安全稳定，\n屏体下端有圆轴转角设计，运行平滑，可调角度0~15度，\n电压适用性：交流90～245V±5V  50Hz  额定功率：40w，\n★标配有17.3寸A+宽屏，采用国产知名品牌，分辨率：1600*900，\n★多重电路保护系统，防高压冲击，防电源波纹干扰，下降到底时自动切断液晶屏电源等对显示器及其它系统的安全保护，采用光感定位技术，\n★采取双重屏蔽设计，抗干扰能力强，信号稳定，\n★预设多种数据输入接口：三向电源，RJ45、VGA、HDMI、DVI、USB等，可为设备提供各种信息、控制信号输入，\n★集控手拉设计，可兼容RS485/RS323串口中控，遥控，豪华手控触摸等多种控制方式，\n★高档铝合金面板，多种效果备选（黑/金色/银色、磨砂/拉丝等），显示屏为一体铝合金外壳，与升降面板浑然一体，超薄机身，外形精致、小巧，\n★通过CE认证的EMC电磁兼容抗干扰认证，LVD安全认证,ROHS环保认证。","台",12]
[]
[3,"管理电脑","型号：开天M740Z","操作系统：银河麒麟正版系统，\n处理器：飞腾腾锐D2000，八核，2.3GHz，\n内存：16GB，\n显卡：2GB显存，\n硬盘：256GB，\n光驱：DVD-RW，\n网卡：千兆网卡，\n电源：250W宽压电源，100-240V输入，80PLUS铜牌认证，\n接口：4个USB3.0 。","台",10]
[null,null,"品牌：联想"]
[null,null,"颜色："]
[4,"有线键盘、有线鼠标","型号：","键盘、鼠标套件。","套",12]
[null,null,"品牌：国产"]
[null,null,"颜色："]
[5,"无线手持麦克风",null,"工作频率：740-789.75MHz，调制方式：宽带FM ，信道数目：200 ，信道间隔：250KHz ，\n频率稳定度：±0.005% ，动态范围：100dB ，最大偏移：±45KHz ，\n音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） ，综合信噪比：＞105dB ，综合失真：≤0.5% ，\n工作距离：80m（在理想环境的情况下） ，工作环境温度：-10℃~+50℃，\n接收机方式：二次变频超外差，中频：110MHz、10.7MHz，天线接入：BNC /50Ω，\n灵敏度：12dBuV(80dB S/N) ，灵敏度调节范围：12-32dBuV ，\n杂散抑制：≥75dB ，最大出电平：+10dBV，\n天线：内置式 ，输出功率：＜10mW ，杂散抑：-60dB，供电：2节5号1.5V碱性电池，\n电池寿命：正常功率发射时大约10小时（低功率发射时大约12小时）。","套",1]
[]
[6,"嵌入式话筒",null,"具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态，\n灵敏度：—44dB±2dB，\n参考讲话距离：15-50cm   咪管长度：390mm，\n外观尺寸：130x45x102mm  嵌入孔尺寸：106x40mm  净重：0.6kg，\n★嵌入式安装，可拔插双软咪管，采用全新数控化设计，\n★单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩，\n★可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环，麦克风灵敏度高★单元由统主机供电，输入电压18V属安全范围，\n★具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭，\n★单元采用8芯线“T”型连接配一条麦克风单元连接线 频率响应：100Hz—16KHz。","套",12]
[]
[]
[7,"会议主机",null,"内建电源供应器、输出功率为550W，可以推动60组以上发言设备，只需增加扩展设备即可推动150组以上的发言设备， \n具有四组8P-DIN插座用于系统连接,具有音频输出接口, 具BAL介面可以方便的驳接各种效果器，\n内置音量调处理器，可对高低音进行调节, 系统音量独立可调,具有一AUX输入，音量独立可调,具有一组有线话筒输入接口，独立音量调节,内置1W监听喇叭，独立音量调节，\n高保真音质、自动抑制啸叫功能,列席单元自动关机功能可选，\n面板上具有三种模式功能设置按键：“MODE”、“SET”、“ENTER”, 支持多种会议模式如：自由讨论、先进先出、限制发言等，\n可以为视像中央处理器提供电源和数据通讯口，\n可平放置于台面或安装于19英寸标准机柜中。","套",1]
[]
[]
[8,"音箱",null,"低音单元:1*10\" ，\n高音单元:1*3\" ， \n额定功率:100W，     \n灵敏度:  96dB (1W/1M)，\n声压级:  112dB（连续）118dB（峰值），  \n标准阻抗:8Ω，  \n频率范围:106Hz-18kHz，   \n尺寸:    310W*323D*450H，\n净重：   8.5KG，\n箱体材料：桦木夹板。","个",2]
[]
[]
[9,"功率放大器",null,"• 应用了数字功放的工作原理，使得工作效率大幅提升，\n• 具足额的功率，真正的“小体积，足功率”， \n• 极度优化了电路设计，具极高的性价比， \n• 搭配有开关电源或变压器两种供电形式， \n• 设置多种保护电路，包括一短路、压缩、压限、过流、过压、过温、直流及超高频过失真等保护，并设有音量渐大功能，使本机无论在多么恶劣的环境使用都能轻松应对。 \n参数：\n8Ω立体声输出功率： 2*300W，\n4Ω立体声输出功率： 2*450W，\n8Ω桥接输出功率： 900W，\n频率响应：20Hz-20KHz，\n总谐波失真：（8Ω/10-400Hz）≤0.5%，\n转换速率“10V/μs，\n阻尼系数（400Hz-1KHz）。","个",1]
[]
[]
[10,"电源时序器",null,"输入电压：AC220V/50Hz，\n额定功率：3200W,总容量10A，\n输出功率：每路插座最大输出电流10A，\n交流电压指示表，\n多媒体电源插座，\n重量：3.42KG，\n规格（长*宽*高）mm ：1U 机箱425*265*48，\n输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接，\n输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座，\n功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒， \n开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示。","个",1]
[]
[]
[11,"音频处理器",null,"96KHz采样频率，40-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。\n3输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz。\n★每个输入通道具备15段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，均衡类型可选择PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶全通滤波器、APL2阶全通滤波器。\n★每个输出通道具备10段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，均衡类型可选择PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶全通滤波器、APL2阶全通滤波器。\n• 每个输入和输出均有延时和相位控制及静音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。\n★每个输入通道支持低切功能，低切频率范围为20Hz-200Hz。\n• 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改。\n★内置信号发生器，支持正弦波、白噪声、粉红噪声，在不需要外部输入信号的情况下，即可对扩声系统进行测试；\n• 单机可存储16种用户程序、PC客户端内置中控控制代码文件并支持实现一键中英文切换。\n• 延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距21us。10ms-20ms，步距42us。大于20ms，步距1ms\n• 相位：同相(+) 或反相(-)、均衡：15个参量均衡，中心频率点：20Hz-20KHz、滤波器类型：PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶、APL2、增益：-20dB-+20dB、步距0.1dB\n输出通道功能\n• 路由：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合\n• 分频器：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth，频率转折点：20Hz-20KHz、衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、36dB/oct、48dB/oct\n• 限幅器：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-12dBu - +20dBu、步距为0.1dBu ，步距为1ms 释放时间：可设定为2倍、4倍、6倍、8倍、16倍起动时间。\n• 输出均衡：每个输出通道可设10个均衡，滤波器类型可选择PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶、APL2。\n","个",1]
[]
[]
[12,"机柜+线材",null,"尺寸：高*宽*深 (987*600*600)\n18U网络机柜是采用冷轧钢板制作而成，冷轧钢板厚度: 0.8mm，1.2mm，1.5mm，1.8m,2.0mm任选。\n","个",1]
[]
[]
[13,"会议椅","规格：中背","*1、皮革（牛皮）：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》，撕裂力≥140N,气味≤2级，游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)≤45mg/kg，可萃取的重金属（铅、镉）未检出，涂层粘着牢度≥5.0N/10mm，耐光性≥5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。                                                                                  *2、阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》、HJ2547-2006《环境标志产品技术要求 家具》、GB17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》检测标准，且75%压缩永久变形≤4.0%，回弹率≥45%，拉伸强度≥130KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥3.0N/㎝，泡沫塑料密度≥30kg/m³，游离甲醛未检出，干热老化后拉伸强度≥100KPa，无续燃、无阴燃现象，评定阻燃达到II级.                                                                                             *3、白乳胶:采用符合“GB 18583-2008”的优质白乳胶，游离甲醛(g/kg)≤0.1；苯(g/kg）≤0.01；甲苯+二甲苯(g/kg)≤0.01；总挥发性有机物(g/L)≤30。                                                                                                                                           *4、脚垫：防滑防刮；塑料重金属（可溶性铬、汞）未检出。\n*5、以上要求投标人或所投产品制造商须提供2019年1月1日至本招标公告日前由国家认定的具有法定资质的第三方检测机构出具的原材料及五金配件检验（检测）报告，检测值须满足要求，并加盖投标人公章。原件备查。  ","把",18]
[null,null,"材质：牛皮"]
[null,null,"色号：黑色"]
[14,"后排会议桌","规格：1191*502*750","*1、三聚氰胺板：符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到3.0-10.0，内结合强度（MPa）≥0.55，弹性模量（MPa）≥3500；表面胶合强度（MPa）≥1.30，24h吸水厚度膨胀率（%）≤7.0；甲醛释放量气候箱法（mg/m³）≤0.03；苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物未检出；表面耐划痕需合格；表面耐色牢度需合格；表面耐干热≥5级；表面耐香烟灼烧≥5级；表面耐污染腐蚀≥5级、表面耐龟裂≥5级。\n*2、ABS激光封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）未检出；耐干热性需合格；耐老化性需合格；耐冷热循环性；耐磨性需合格。                  \n*3、冷轧钢板：钢板厚度采用≥0.8mm标准，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检测，通过连续喷雾96小时或以上，耐腐蚀等级检测结果达到：10级。                                                                                                                                                                        *4、静电喷涂粉末：采用品牌环保塑粉静电喷涂粉末，重金属（可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞）(mg/kg)≤0.1，硬度达到≥4H；耐碱性、耐酸性、耐冲击性需合格。\n*5、以上要求投标人或所投产品制造商须提供2019年1月1日至本招标公告日前由国家认定的具有法定资质的第三方检测机构出具的原材料及五金配件检验（检测）报告，检测值须满足要求，并加盖投标人公章。原件备查。  ","张",32]
[null,null,"材质：胶板"]
[null,null,"色号：待定（任选）"]
[15,"后排会议椅","规格：530*540*900","*1、网布：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，无异味，甲醛含量未检出，PH值≥7，染色牢度≥4级，未检出可分解致癌芳香胺染料。\n*2、阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》、HJ2547-2006《环境标志产品技术要求 家具》、GB17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》检测标准，且75%压缩永久变形≤4.0%，回弹率≥45%，拉伸强度≥130KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥3.0N/㎝，泡沫塑料密度≥30kg/m³，游离甲醛未检出，干热老化后拉伸强度≥100KPa，无续燃、无阴燃现象，评定阻燃达到II级.                                                                                                 \n* 3、钢管： 符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检测，耐腐蚀等级检测结果达到：10级。   ","把",48]
[null,null,"材质：网布"]
[null,null,"色号：黑色"]
[16,"演讲台","规格：800*600*1150"," *1、中密度纤维板： 符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到≤8.0，吸水厚度膨胀率（%）≤6.0，弹性模量（MPa）≥4500，密度（g/cm³)0.65-0.80，甲醛释放量气候箱法（mg/m³）≤0.03；苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物未检出。\n*2、木皮：厚度≥0.6mm；木制件甲醛释放量≤0.1mg/L，符合GB/T 13010-2006《刨切单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB/T 17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。\n*3、水性涂料：挥发性有机化合物含量≤0.1g/l，游离甲醛含量≤5mg/kg，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）(mg/kg)≤0.1，硬度≥2H,耐划伤性需合格，耐干热性需合格，耐碱性需合格，耐醇性需合格，耐污染性需合格。                                                                                                                                                                    *4、胶水:水性高分子拼板胶；总挥发性有机化合物≤20g/L；苯、甲苯+二甲苯均为未检出，游离甲醛≤0.05g/kg；符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                                                                           *5、实木封边条:耐光色牢度≥4级，甲醛释放量（mg/L）≤0.1。      ","张",1]
[null,null,"材质：油漆"]
[null,null,"色号：胡桃色"]
[17,"茶水柜","规格：1200*400*815"," *1、中密度纤维板： 符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到≤8.0，吸水厚度膨胀率（%）≤6.0，弹性模量（MPa）≥4500，密度（g/cm³)0.65-0.80，甲醛释放量气候箱法（mg/m³）≤0.03；苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物未检出。\n*2、木皮：厚度≥0.6mm；木制件甲醛释放量≤0.1mg/L，符合GB/T 13010-2006《刨切单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB/T 17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。\n*3、水性涂料：挥发性有机化合物含量≤0.1g/l，游离甲醛含量≤5mg/kg，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）(mg/kg)≤0.1，硬度≥2H,耐划伤性需合格，耐干热性需合格，耐碱性需合格，耐醇性需合格，耐污染性需合格。                                                                                                                                                                    *4、胶水:水性高分子拼板胶；总挥发性有机化合物≤20g/L；苯、甲苯+二甲苯均为未检出，游离甲醛≤0.05g/kg；符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                                                                           *5、实木封边条:耐光色牢度≥4级，甲醛释放量（mg/L）≤0.1。                                                                        *6、优质五金配件：选用品牌优质五金配件；符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检测，通过连续喷雾96小时或以上，耐腐蚀等级检测结果达到：10级。五金配件包括：缓冲铰链、螺丝、拉手、三合一偏心连接件。 ","张",1]
[null,null,"材质：油漆"]
[null,null,"色号：胡桃色"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}